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3.2 MATERIEL

3.2.4 Echafaudages
de pied

W 1. LES ECHAFAUDAGES DE PIED

1 - Echataudages 3 éléments
préfabriqués/Echafaudages de service
NFEN 12810-16t2

NFEN 12811-1,2t3.

len existe deux types: a cadres
préfabriqués et multdirectionnels.

Ces échafaudages sont constitugs
dielements qui sembottent les ns dans
les autres. Gertains d'entre eux peuvent
etre montés en sécurité sans que

le personnel soit soumis au risque de
chute etilleur sera donné la préference.

llexiste plusieurs classes suivant
les utiisations (charge de plancher)

—Classe 1: (75 kgi?)
échafaudages prévus pour le controle

etles travaux légers sans stockage
de materiaux.
~Classes 2 et3: (150 et 200 kg/m’)

échafaudages prévus pour les
inspections et opérations nimpliquant
pas de stockage de matériaux, sauf
ceux immediatement nécessaires
(peinture ravalement).

Classes 4 et’5: (300 et 450 ki)
chafaudages prévus pour les travaux
tels que briquetage, bétonnage et
platrage.

~Classe 6: (600 kg/m?)
échafaudages prévus pour la
magonnerie lourde et le gros stockage.

2-Echataudages en tubes et colliers
[normes NF HD 1039 et NF EN 74]

Constitués de tubes 40/49 assemblés
par des colliers, ce type d'échafaudage
doit tre réservé aux points singuliers qui
e peuvent etre raités a laide
dechafaudages mulidirectionnels. Leur
montage nécessite un personnel
particulierement qualfie, ayant une
bonne pratique de ce materiel.

Nota :afin de satisfaire aux
hypothéses de construction de
I'échafaudage, ne pas dépasser la
charge de service admissible sur un
plancher et demi par travée.

W2. CHOIX DU MATERIEL

llest recommande

- dacheter du materiel ayant la marque
NF avec montage en sécurite

- de disposer de la notice du fabricant
‘qui comprendra

«les plans de configuration « type »
avec les instructions de
montage/démontage,

«les limites d'utisation du materiel
(charges admissibles des planchers,
hauteurs maximales d'utiisation, etc.),

*les instructions d'amarrage, avec la
répartition et |a résistance des points.
dancrage (ordre de grandeur habituel
300 daN, avec 1 ancrage pour 24 "
dechafaudage non bché et 1ancrage
pour 12 ¥ avec bachage),

« les mesures complémentaires lors de
la mise en place dune console de
levage;

- de faire établir un plan de montage et
une note de caloul pour les
‘configurations qui sortent de la notice.
du fabricant
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